一、项目基本工况
项目名称：煤基腐植酸资源化干燥生产线
年产量：年产干粉 10000 吨（10000/7200=1.38吨/h）
建设地点：山西（高标准废气环保、冬季低温需保温）
可用热源：0.8MPa饱和工业副产蒸汽，稳定10t/h，电
生产模式：24h连续工业化生产
二、物料参数（精准工况）
物料名称：碱提腐植酸钠上清液
物料特性：热敏性、中高粘度、弱碱性、易粘壁、高温失活
进料固含量：原液20%，可浓缩至25%–30%
进料状态：澄清液体、螺杆泵输送
成品含水率：≤5%
成品形态：均匀干粉、无大量细粉飘尘，水溶性合格
三、硬性技术要求（必须满足）
1.设备类型：LPG系列高速离心喷雾干燥机（拒绝压力喷雾）
2.加热方式：蒸汽换热器热风加热，纯蒸汽热源，电加热/导热油主热源
3.温控要求：全程低温并流干燥，出料温度≤85℃，保证腐植酸活性不破坏
4防粘壁配置：塔壁振打、塔壁保温、防粘结构优化，适配高粘碱性料液
5.材质要求：所有接触物料部位304不锈钢，风管、主机、集料系统防腐处理
6.环保配置：旋风除尘+布袋除尘两级尾气处理，满足山西地方废气排放标准，预留水洗塔接口
7.适配扩容：出料口预留后期外接流化床造粒接口，方便二期升级16–36目颗粒产品
8.冬季适配：全套设备、管路、风道保温防冻设计 
四、核心工艺参数要求 
1.温度控制：进口不高于240度，出口80~100度
2.连续稳定运行，可长期满负荷生产
3.提供整套自控系统：进料变频、温度连锁、超温报警、停机保护
4.雾化系统：高速离心雾化盘，适配25–30%高固含料液、不堵盘、雾化均匀
五、厂家必须提供的报价资料
1.匹配本工况的具体设备型号、蒸发量、小时处理量
2.蒸汽单耗、每小时蒸汽总消耗量、设备总功率、电耗参数
3.设备整体尺寸、占地面积、所需厂房高度
4.全套详细配置清单（进料系统、换热系统、干燥塔、雾化系统、除尘系统、控制系统、管路保温）
5.腐植酸钠/腐植酸真实工业化案例（现场实拍、项目参数）
6.是否支持寄料小试（测试粘壁、水分、雾化效果）
7.设备质保年限、安装调试、售后周期、备品备件清单
8.含税落地总价（含设计、制造、运输、安装、调试、培训）
六、我方选型优先标准
1.优先：有腐植酸成熟量产案例、抗粘壁效果好
2.优先：蒸汽能耗低、运行稳定、故障率低
3.优先：可预留二期造粒改造、适配万吨级生产线
4.拒绝通用有机肥干燥方案套用本项目
七、询价备注
1.本项目为资源化示范项目，只接受成熟工业化设备，不接受实验机、改装机。
2.报价需精准匹配我方固含、粘度、热敏特性，禁止套用常规物料参数。
3.不支持来料小试的厂家不予考虑。
