华熙生物科技（天津）有限公司透明质酸钠及相关项目过滤洗涤干燥机设备采购招标公告

**1、招标单位及类别：**

华熙生物科技（天津）有限公司

设备采购招标

**2、招标项目概况：**

2.1、项目位置：天津开发区中区纺一路以东，纺三路以西，轻八街以北，轻七街以南。

2.2、项目简介：项目占地面积477417.4平方米，总建筑面积约38万平方米。分三期建设，本期建筑面积约12.4万平方米，主要建设年产300吨透明质酸钠生产线一条，年产100吨非透明质酸钠生产线二条，中试车间一座，以及其他生产辅助车间、装置、各类仓库等。项目计划2019年8月开工，2020年12月竣工。

2.3、本次招标范围：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 过滤面积 | 材质 | 数量 | 用于产品 | 备注 |
| 1 | 过滤洗涤干燥机 | 4㎡ | 316L | 6台 | HA | 防爆设计，底盘自动锁紧 |
| 2 | 过滤洗涤干燥机 | 1.5㎡ | 316L | 2台 | γ氨基丁酸 | 防爆设计，底盘液压升降，手动锁紧 |
| 3 | 过滤洗涤干燥机 | 1.5㎡ | 316L | 2台 | 中试车间 | 防爆设计，底盘液压升降，手动锁紧 |

各生产车间、中试车间需要的过滤洗涤干燥机（三合一）及其配套液压泵站、控制系统。设备型号、数量如下：

**3、投标单位入围要求：**

3.1、注册资金：1000万元以上。

3.2、企业资质： 相关生产制造许可证、营业执照。

3.3、项目业绩：近三年内与标的物型号相同市场业绩。

3.4、与标杆合作：国内知名大型药企 。

3.5、主要业务区域：含华北在内的区域。

3.6、体系认证(含环保体系) ： ISO9001、14000、18000。

**4、投标报名条件及提交材料：**

4.1、《投标承诺函》（加盖公章）；

4.2、项目业绩：同类项项目合作证明（加盖公章）；

4.3、与标杆合作：与标杆企业合作证明（加盖公章）；

注：所有资料均需提供书面及电子版各一份，复印件加盖公章。

**5、报名截止时间：**

2019-9-30 17:00 前

**6、招标联系人及地址：**

联系人：张乐梅

联系电话：010-84775886-849

联系地址：天津市经济技术开发区中区纺四路轻纺大厦10楼

邮箱：905271206@qq.com

**报名供方请先行提供资料，并协助我司招标组织人员完成考察。**