华熙生物科技（天津）有限公司透明质酸钠及相关项目

卧式单级离心水泵招标公告

**1、招标单位及类别：**

华熙生物科技（天津）有限公司

设备采购类招标

**2、招标项目概况：**

2.1、项目位置：天津开发区中区纺一路以东，纺三路以西，轻八街以北，轻七街以南。

2.2、项目简介：项目占地面积477417.4平方米，总建筑面积约38万平方米。分三期建设，本期建筑面积约12.4万平方米，主要建设年产300吨透明质酸钠生产线一条，年产100吨非透明质酸钠生产线二条，中试车间一座，以及其他生产辅助车间、装置、各类仓库等。项目计划2019年8月开工，2020年12月竣工。

2.3、本次招标范围：共28台卧式单级离心水泵；参数详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 主要参数 | 数量 |
| 循环水泵 | Q=790m3/h，H=36m | 2台 |
| 循环水泵 | Q=350m3/h，H=43m | 2台 |
| 循环水泵、冷冻水泵 | Q=600m3/h，H=35m | 8台 |
| 循环水泵 | Q=246m3/h，H=24m | 2台 |
| 循环水泵 | Q=790m3/h，H=14m | 4台 |
| 循环水泵 | Q=720m3/h，H=32m | 4台 |
| 冷却水泵 | Q=790m3/h，H=23m | 6台 |

**3、投标单位入围要求：**

3.1、注册资金：200万以上

3.2、企业资质：通用设备制造

3.3、项目业绩：近三年来药厂、化妆品厂制造安装业绩

3.4、与标杆合作：

3.5、主要业务区域：全国

3.6、体系认证(含环保体系) ：ISO9001

3.7、与我司合作情况：

3.8、项目经理资质等级：

**4、投标报名条件及提交材料：**

4.1、《投标承诺函》（加盖公章）；

4.2、项目业绩：同类项项目合作证明（加盖公章）；

4.3、与标杆合作：与标杆企业合作证明（加盖公章）；

注：所有资料均需提供书面及电子版各一份，复印件加盖公章。

**5、报名截止时间：**

2019-09-30 17：00前

**6、招标联系人及地址：**

联系人：张女士

联系电话：010-84775886-849

联系地址：天津市经济技术开发区中区纺四路轻纺大厦10楼

邮箱：[905271206@qq.com](mailto:905271206@qq.com)

**报名供方请先行提供资料，并协助我司招标组织人员完成考察。**